**ROZSAH PROJEKTU ÚPRAV SPORTOVNÍ HALY TJ JISKRA HUMPOLEC**

**ROZSAH REALIZAČNÍCH PRACÍ**

1. **VÝMĚNA PALUBOVKY**Nahrazení nevyhovující palubovky za nové, výměna celého souvrství podlahy, odstranění rušených teplovodních rozvodů, případné opravy hydroizolačních souvrství a navazujících detailů.
2. **OPRAVA OKAPOVÝCH CHODNÍČKŮ**Kontrola funkčnosti svislých hydroizolací a podzemních dešťových svodů a jejich případné opravy, oprava odvodňovacích chodníčků v detailech na ukončení hydroizolací a přechodu na stěny haly.
3. **VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY**Nahrazení nevyhovující krytiny, včetně všech souvrství za nové, nové odvodňovací žlaby a svody, příprava na umístění FVE.
4. **INSTALACE VZDUCHOTECHNIKY (VĚTRÁNÍ, VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ)**  
   Nahrazení nevyhovujícího teplovodního vytápění za vytápění vzduchotechnické, podstřešní přiznané rozvody z venkovními jednotkami na střeše divácké galerie, vzduchotechnika řeší větrání, vytápění a chlazení sportovní haly.
5. **SOUVISEJÍ VYVOLANÉ ZÁSAHY**Nové dělení haly na třetiny (konstrukce v podlahách, dělící sítě, basketbalové koše).  
   Jednotné podstřešní rozvody technické infrastruktury (vzduchotechnika, osvětlení, ozvučení, kabelové trasy).  
   Jednotné barevné řešení (rozvody vzduchotechniky, podhledy a další zasahované konstrukce).  
   Elektrotechnická příprava související s prováděnými zásahy (příprava na vnitřní kamery, rozvoj osvětlení a ozvučení, FVE).
6. **VÝMĚNA VÝPLNÍ OKENNÍCH OTVORŮ A KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ FASÁDY**
7. **PŘÍSTAVBA HALY DLE STUDIE STAVBY**

Kompletní dokončení celé jedné etapy rekonstrukce areálu.  
Dokončení adaptace sportovní haly do finálního stavu, včetně nových skladových prostor, divácké tribuny, zázemí zaměstnanců apod., který vyplývá z návrhu studie stavby vypracované TJ jiskra.